Vedlegg 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sluttdokumentasjon VA anlegg – sjekkliste | Utført/levert  (dato) | Godkjent (dato) |
| Innmåling / kumkort i samsvar med vedlegg B2 i VA norma |  |  |
| Levert « Som Bygd/as built» teikningar |  |  |
| Levert 2 sett med komplette papirteikningar |  |  |
| Levert all sluttdokumentasjon på elektronisk (format etter kommunen sitt ønskje) |  |  |
| Dokumentasjon røyrinspeksjon (video) |  |  |
| Dokumentasjon trykkprøving |  |  |
| Dokumentasjon tetthetsprøving |  |  |
| Dokumentasjon pluggkøyring |  |  |
| Dokumentasjon desinfeksjon |  |  |
| Dokumentasjon på materiell |  |  |
| Tinglyst grunnavtale for trase utanom kommunale område |  |  |
| Tinglyst grunnavtale/kjøp av grunn for pumpestasjonar/høgdebasseng inkludert vegtilkomst m snuareal |  |  |
| Digitale fargefoto kvar 20 meter av grøfta både etter røyret(a) er lagde og etter omfylling er utført i samsvar med pelnr/kumnr – tatt i retning Nord |  |  |
| Spesielt for plastrøyrrøyr med krage og D = 400 mm eller større;  1. Trekking i kryss til halve det tilrådde momentet  2.     Trekking i kryss til det tilrådde momentet  3.     Trykkprøving  4.      Ettertrekking til tilrådd moment på trykklaus leidning |  |  |