Vedlegg B - 1

Krav til teknisk forprosjekt for kommunale anlegg

Teknisk plan må ta utgangspunkt i VA-norma til kommunen, og bør minst innehalde:

* Informasjon om omfang av tiltak t.d.:
  + generell info om bakgrunn
  + planlagt løysing
  + ansvarleg søkjar
  + tidsplan
* Oversiktsplan av heile området,  slik at ein veit at alle tomter er ivareteke (også evt nye felt)
  + plan /kart må vise kommunal leidning med tilkoplingspunkt og omsøkte stikkleidningar
  + trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt (trykktap/forhold på leidningsnettet)
* Planlagte anlegg vist med:
  + terrenginngrep
  + påførte røyr/leidningstypar, kvalitet og dimensjonar
  + kumplasseringar
  + alle stoppekranar etc.
* Lengdeprofil som viser:
  + terrenghøgder
  + anteke kote topp vassleidning i kummar (overdekning eller varmekabel?)
  + anteke kote innvendig botn avløps-/spillvannsledning i kummer
  + fallforhold
* Vedlikehald:
  + plan for utspyling, etter at kommunen har utført hovudspyling
  + dersom pumpestasjon, plan for vedlikehald eller avtale om dette
* Ansvar:
  + Tinglyst grunnavtalar for omsøkt trase’
* Anna:
  + Behov for grøftestengslar skal vurderast
  + vurdering av overvassløysingar
  + vurdering av behov for brannvassdekning i området