**REVISJONSHISTORIKK VA-NORM FOR MALVIK KOMMUNE**

Tabellen viser endringer som er gjort fra mai 2022, sortert i omvendt kronologisk rekkefølge (nyeste øverst). Retting av mindre skrivefeil og endringer som ikke har betydning for innholdet i teksten eller bruken av skjemaer/vedlegg, blir ikke registrert her.

Kontakt VA-ansvarlig for vann eller avløp hvis du har spørsmål om endringene.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KAPITTEL/**  **VEDLEGGSNR.** | **DATO/**  **Sign.** | **HOVEDENDRING/NY TEKST** | **EV. GAMMEL**  **TEKST/INNHOLD** |
| 5.A.4  6.A.4 | 30.05.22  SB | Presiserer krav til varerør mht. lengde, størrelse, materialkvalitet mm. | VA-ansvarlig kontaktes. Se 5.A.4 |
| 7.2 | 02.06.22/ SB | Presiserer krav til fordrøyningsbassenget mth. material, utførelse i innløps- og utløpsarrangement. |  |
| 6.13  7.13 | 02.06.22/ SB | Presisering av tekst:  Ubrukte renneløp skal terses med lang ters.  Retningsforandring i selve kummen skal forsøkes unngått ved å montere langbend oppstrøms kummen. |  |
| 7.A.4 | 07.06.22/ SB | Presiserer krav til varerør mht. lengde, størrelse, materialkvalitet mm. |  |
| 7.6 | 13.06.22/  SB | Presisering av krav til overdekning. |  |