Vedlegg B – 1

Kommunalteknisk VA – Norm Trøndelag – region Midt

Krav til Overordna VA plan for kommunale anlegg

Overordna VA plan må ta utgangspunkt i VA-normen til kommunen, og skal minst inneholde:

* Informasjon om omfang av tiltak (tekstdel) f. eks.:
  + generell info
  + planlagt løsning
  + ansvarleg søker (om dette er klart)
  + tidsplan (om dette er klart)
* Plan som viser:
  + oversikt over heile området med alle tomter.
  + terrenginngrep inkl. veier med skjæringer og fyllinger
  + plan /kart må vise alle kommunale ledninger med tilkoplingspunkt , stikkledninger, kummer, pumpestasjoner og alle andre nødvendige installasjoner
  + Vurdering av kapasitet på ledningsnett (både nytt og eksisterende) inkludert minimum overhøyde på 900 mm mellom laveste sluk og topp kommunal spillvannsledning.
* Avklare grensesnitt mellom kommunalt nett og privat nett/ledninger. Kommunen skal godkjenne plassering av grensesnittet
* Lengdeprofil som viser:
  + terrenghøyder
  + fallforhold
* Ansvar:
  + avklaringer vedrørende graving på annen manns grunn
* Annet:
  + vurdering av brannvannsdekning
  + vurdering av overvannsløsninger bl.a. i forhold til fordrøyningsanlegg og flomveier