Vedlegg B – 1

Kommunalteknisk VA – Norm Trøndelag – region Midt

Krav til Overordna VA plan for kommunale anlegg

Overordna VA plan må ta utgangspunkt i VA-normen til kommunen, og skal minst inneholde:

* Informasjon om omfang av tiltak (tekstdel) f. eks.:
	+ generell info
	+ planlagt løsning
	+ ansvarleg søker (om dette er klart)
	+ tidsplan (om dette er klart)
* Plan som viser:
	+ oversikt over heile området med alle tomter.
	+ terrenginngrep inkl. veier med skjæringer og fyllinger
	+ plan /kart må vise alle kommunale ledninger med tilkoplingspunkt , stikkledninger, kummer, pumpestasjoner og alle andre nødvendige installasjoner
	+ Vurdering av kapasitet på ledningsnett (både nytt og eksisterende) inkludert minimum overhøyde på 900 mm mellom laveste sluk og topp kommunal spillvannsledning.
* Avklare grensesnitt mellom kommunalt nett og privat nett/ledninger. Kommunen skal godkjenne plassering av grensesnittet
* Lengdeprofil som viser:
	+ terrenghøyder
	+ fallforhold
* Ansvar:
	+ avklaringer vedrørende graving på annen manns grunn
* Annet:
	+ vurdering av brannvannsdekning
	+ vurdering av overvannsløsninger bl.a. i forhold til fordrøyningsanlegg og flomveier