**Rensing, spyling og desinfeksjon av vannledninger**

Rensing, spyling og desinfeksjon av vannledninger skal utføres iht. VA-blad 39.

Dette skjemaet skal fylles ut elektronisk (håndskrift ikke tillatt) som dokumentasjon på at rensing, spyling, desinfeksjon og nøytralisering er utført. Skjemaet gjelder for alle nye vannledninger. Ansvarlig for VA i Askøy kommune skal kontaktes minimum 2 dager før utførelse, og ha mulighet til å stille.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rensing/spyling, desinfeksjon og nøytalisering** | |
| Tiltakshaver: | Ansvarlig utførende: |
| Desinfeksjon utført av: | Dato: |
| **Ledningsdata** | |
| Sted/Gate: |  |
| Tegningsnr. og kumstrekk/profilnr: |  |
| Innvendig dimensjon rør: |  |
| Lengde på ledningsstrekk: |  |
| Rørmateriale: |  |
| **Forbehandling** | |
| Spyling foretatt: |  |
| Ledning pluggrenset: |  |
| Ledning sikret mot innsig: |  |
| Er det benyttet tankbil som kilde ved spyling/desinfeksjon: |  |
| Er det benyttet vann fra eksisterende ledningsanlegg ved spyling/desinfeksjon: |  |
| **Desinfeksjon** | |
| Desinfeksjon etter VA-miljøblad 39: |  |
| Etterjustering foretatt: |  |
| Oppholdstid 24 timer: |  |
| Restklor etter 24 timer: |  |
| Desinfeksjonsmiddel: |  |
| Medgått mengde natriumhypokloritt (l): |  |
| Medgått mengde kalsiumhypokloritt (kg): |  |
| **Etterbehandling** | |
| Spyling (Ja/nei): |  |
| Spyling m/klorfjerning (Ja/Nei): |  |
| Utslipp av klorholdig vann til godkjent utslippspunkt (Ja/Nei): |  |
| Natriumthiosulfat, medgått mengde (kg): |  |
| **Kontroll av vannkvalitet (Vannprøve tas umiddelbart etter spyling/klorfjerning** | |
| Vannprøve godkjent (Ja/Nei): |  |
| Kopi av analyseresultat lagt ved (oppgi filnavn): |  |
| Prøvekummens kumnr: |  |
| Anmerkninger: | |
| **Signaturer** | |
| For ansvarlig utførende |  |
| For tiltakshaver/ledningseier |  |
| For Askøy kommune/Ledningseier |  |