**Tetthetsprøving av kummer med vann forenklet metode**

Tetthetsprøving av alle spillvannskummer skal utføres iht. NS-EN1610, NS3420 og VA-blad nr. 63. Som hovedregel skal alle spillvannskummer tetthetsprøves med vann (forenklet metode). Prøving med luft skal kun utføres etter avtale med ansvarlig for VA i Askøy kommune. Dette skjemaet skal fylles ut elektronisk (håndskrift ikke tillatt) som dokumentasjon på at tetthetsprøving er utført. Ansvarlig for VA i Askøy kommune skal kontaktes minimum 2 dager før utførelse, slik at byggherre har mulighet til å være med på tetthetsprøving.

|  |  |
| --- | --- |
| **TETTHETSPRØVING AV KUMMER MED VANN** | |
| Tiltakshaver: | Ansvarlig utførende: |
| Kontroll bestilt av: | Dato: |
| Kontroll utført av: | Dato: |
| **Kumdata** | |
| Sted/Gate: |  |
| Tegningsnr: |  |
| Kumnavn |  |
| Type kum (spillvann/vann): |  |
| Produsent: |  |
| Merking: |  |
| Skjøtemetode: |  |
| Kummateriale: |  |
| Prefabrikkert eller plasstøpt: |  |
| Kumform og diamterer: |  |
| Nivå senter kumbunn kote: |  |
| Nivå grunnvannstand: |  |
| **Resultater forenklet prøvemetode** | |
| Tetthetsprøving starter kl: |  |
| Tetthetsprøving avsluttes kl: |  |
| Tillatt tilført vannmengde A=Innvendig m2  q= 0,2 l/m2 | Qtill=Axq = |
| Tilført vannmengde (liter): |  |
| Godkjent: |  |
| Merknader: | |
| For ansvarlig utførende | Signatur: |
| For tiltakshaver/ledningseier | Signatur: |
| For Askøy kommune/ledningseier | Signatur: |