**Tetthetsprøving av trykkløse ledninger iht. NS-EN1610**

Tetthetsprøving skal utføres iht. NS-EN1610 og VA-blad nr. 24. Som hovedregel skal alle trykkløse ledninger tetthetsprøves med luftprøving. Prøving med vann skal kun utføres etter avtale med ansvarlig for VA i Askøy kommune. Dette skjemaet skal fylles ut elektronisk (håndskrift ikke tillatt) som dokumentasjon på at tetthetsprøving er utført. Ansvarlig for VA i Askøy kommune skal kontaktes minimum 2 dager før utførelse, slik at byggherre har mulighet til å være med på tetthetsprøving.

|  |  |
| --- | --- |
| **TETTHETSPRØVING AV TRYKKLØSE LEDNINGER MED LUFT I HENHOLD TIL NS-EN1610** | |
| Tiltakshaver: | Ansvarlig utførende: |
| Kontroll bestilt av: | Dato: |
| Kontroll utført av: | Dato: |
| **Ledningsdata** | |
| Sted/Gate: |  |
| Tegningsnr: |  |
| Kumstrekk (angi kum til kum) |  |
| Innvendig dimensjon: |  |
| Lengde på prøvestrekk: |  |
| Rørmateriale: |  |
| Rørprodusent: |  |
| Merking av rør: |  |
| Type ledning (Spillvann/overvann): |  |
| Utført ved gjenfylt grøft: |  |
| Grunnvannstand under ledning: |  |
| Grunnvannstand helt/delvis over ledning: |  |
| **Resultater LC metode** | |
| Prøvetid (antall minutter) |  |
| Målt trykkfall (mVs): |  |
| Tillatt trykkfall (mVs): |  |
| Godkjent: |  |
| **Anmerkninger** | |
|
|
|
| **Signaturer** | |
| For ansvarlig utførende |  |
| For tiltakshaver/ledningseier |  |
| For Askøy kommune/Ledningseier |  |