**Sjekkliste for VAO – plan – vedlegg B1 i VA norma**

**Type anlegg som er omfatta av planen**

**Set kryss for det type tiltak som er omfatta av planen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Offentleg VA-anlegg** |  |  | **Private VA-anlegg** |
|  | **Offentleg Veganlegg** |  |  | **Private Veganlegg** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiltakshavar** |  |
| **Ansvarleg prosjekterande** |  |
| **Prosjektnamn:** |  |
| **Gards- og bruksnummer:** |  |
| **Arealplan-ID:** |  |

**Sjekklista skal dokumentere at omtalt punkt er skildra i VAO - plan eller på teikningar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt | Skildring | Levert (dato) og ref. | Godkjent (dato) og ref. |
| 1 | Informasjon om omfang av tiltak: |  **VAO -plan** |
| 1.1 | **Innleiing**: Kort bakgrunn for utarbeiding av planen |  |  |
| 1.2 | **Planomtale**: Kort oppsummering av reguleringsplanen sitt formål og hovudgrep på forhold som påverkar løysinga for vatn, avløp og overvatn |  |  |
| 1.3 | **Eksisterande forhold**:Omtale av eksisterande VA-struktur, både i området og system for tilknyting. Det blir vist til vedlegg kart/notat for hovudsystem for vatn og avløp. |  |  |
| 1.4 | **Prinsippløysing for VA**: Overordna løysingar for korleis vassforsyninga og avløpshandteringa skal løysast i området. Hovudtrase for ny infrastruktur. Korleis kvart delfelt skal knytast til hovudsystemet. Tilknyting til eksisterande VA – nett. Krav til eventuelt nye pumpestasjonar, trykkaukestasjonar, overløp etc. skal presenterast i vedlagt kart. |  |  |
| 1.5 | **Vassforsyning**: Vassforbruk, brannvassbehov og dimensjonerande vassføring. Dimensjoner for nye hovudleidningar. Vurdering av forsyningsikkerheita til området. |  |  |
| 1.6 | **Avløp**: Spillvassproduksjon i området. Høgde og fallforhold. Dimensjoner for nye hovudleidningar. |  |  |
| 1.7 | **Overvasshandtering**: Tette flater og avrenningskoeffisient frå områda. Overvassavrenning før og etter utbygging. Omtale og dimensjonering av overvassystem |  |  |
| 1.8 | **Flaum og flaumvegar:** Analyse/vurdering av om tiltaket kan vere flaumutsett. Kartlegging av flaumvegar i området og ut til resipient. Det skal og visast til vedlagt flaumvegkart. Omtale av korleis dei planlagde flaumvegane skal opparbeidast. Løysing for å sikre at vatnet faktisk går der det er vist i kartet. |  |  |
| 1.9 | **Signering med dato og tid:** |  |  |