**Trykkprøving av trykkledninger (PE rør)**

Trykkprøving av alle trykkledninger skal utføres iht. NS-EN 805 og VA-blad 25. Ledninger skal prøves etter gjenfylt grøft.

Dette skjemaet skal fylles ut elektronisk (håndskrift ikke tillatt) som dokumentasjon på at trykkprøving er utført. Skjemaet gjelder for alle trykkledninger av PE materiale. Ansvarlig for VA i Askøy kommune skal kontaktes minimum 2 dager før utførelse av trykkfallprøve og hovedprøve, slik at byggherre har mulighet til å være med på trykkfallprøve og hovedprøve. Forpøve skal være utført og godkjent før trykkfallprøve og hovedprøve iverksettes.

|  |  |
| --- | --- |
| **TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNINGER** | |
| Tiltakshaver: | Ansvarlig utførende: |
| Kontroll utført av: | Dato: |
| **Ledningsdata** | |
| Sted/Gate: |  |
| Tegningsnr. og kumstrekk/profilnr: |  |
| Type (vannledning/spillvannsledning): |  |
| Rørmateriale: |  |
| Produsent: |  |
| Rørkvalitet/rørspesifikasjon: |  |
| Skjøtemetode: |  |
| Innvendig diameter: |  |
| Lengde på ledningsstrekning: |  |
| Forgreininger (Antall og dimensjoner): |  |
| Stikkledninger (Antall, dimensjoner og total lengde): |  |
| Ventiler som prøves (Antall og type): |  |
| **Forprøve** | |
| Start kl: |  |
| Prøvetrykk etter 1 atm. i 60 minutter: |  |
| Trykk etter prøvetiden: |  |
| Prosentvis fall av prøvetrykket etter 60 min: |  |
| Forprøve godkjent/ikke godkjent |  |
| **Trykkfallprøve** | |
| Trykk ved avsluttet forprøve: |  |
| Tillatt utappet vannmengde: |  |
| Uttappet vannmengde: |  |
| Godkjent/Ikke godkjent trykkfallprøve: |  |
| **Hovedprøve** | |
| Trykk ved avsluttet trykkfallprøve: |  |
| Trykk etter 5 min: |  |
| Trykk etter 10 min: |  |
| Trykk etter 15 min: |  |
| Trykk etter 20 min: |  |
| Trykk etter 25 min: |  |
| Trykk etter 30 min: |  |
| Trykkfall |  |
| Evt. trykk etter 40 min |  |
| Evt. trykk etter 50 min |  |
| Evt. trykk etter 60 min |  |
| Evt. trykk etter 70 min |  |
| Evt. trykk etter 80 min |  |
| Evt. trykk etter 90 min |  |
| Godkjent/ikke godkjent hovedprøve: |  |
| **Signaturer** | |
| For ansvarlig utførende |  |
| For tiltakshaver/ledningseier |  |
| For Askøy kommune/ledningseier |  |